|  |
| --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Iekštelpu remontdarbi Daugavipils 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā** |
| (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta nosaukums: | Iekštelpu remontdarbi |
| Objekta adrese: | Podnieku iela 1, Daugavpils |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.pēc k.** | **Darbu un materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Telpas Nr.54 remonts** |  |  |
| **1** | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Tapešu noņemšana no sienām | m² | 52,41 |
| 2 | Esošo PVC grīdlīstu saudzīga demontāža | m | 17,30 |
| 3 | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |
| 4 | Dienas gaismas gaismekļu demontāža | gb. | 1,00 |
| 5 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 3,00 |
| 6 | Gaismas slēdžu demontāža | gb. | 2,00 |
| **2.** | **Grīdas seguma nomaiņa telpā Nr.54** |  |  |
| 1. | Grīdlīstes demontāža | m | 17,00 |
| 2. | Esošā grīdas seguma noņemšana | m2 | 15,50 |
| 3. | OSB grīdas seguma ierīkošana b=12 mm, ieskaitot stiprinājumus, plaknes līdzināšanu, OSB seguma virsmas sagatavošanu linoleja grīdas seguma ieklāšanai | m2 | 15,50 |
| 4. | PVC seguma ar parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums –  2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; pretslīdes aizsardzība – R10; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%; ugunsizturība – Bfl-S1 ieklāšana. | m2 | 15,50 |
|  | linolejs | m² | 17,05 |
| 5. | Grīdlīstu montāža, ieskaitot stiprinājumus un dekoratīvās uzlikas | m | 17,00 |
| 6. | Alumīnija dekoratīvās noseglīstes montāža, ieskaitot stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | m | 1,80 |
| **3.** | **Iekšējie apdares darbi** |  |  |
| 1 | Sienu virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" | m2 | 52,41 |
| 2 | Sienu virsmu izlīdzināšana, sagatavošana apdarei | m2 | 52,41 |
| 3 | Sienu virsmu izlīdzināšana ar nobeiguma špakteļsastāvu | m2 | 52,41 |
| 4 | Augstvērtīgs krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju). | m2 | 52,41 |
| 5 | Ailu sānu malu krāsošana ar nodilumizturīgu ūdens emulsijas krāsu | m2 | 4,30 |
| 6 | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana - AL karkass, griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0, palīgmateriāli | m² | 15,90 |
| 7 | Krāsota durvju bloka mantāža, kompl. ar durvju furnitūru, slēdzeni, durvju apmalēm un montāžas materiāliem. Durvju konstrukcija- rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma | kpl. | 1,00 |
| 8 | Ailu apdare pēc durvju bloku nomaiņas | kpl. | 1,00 |
| 9 | Loga ailas aizsūšana ar rīgipša loksnēm pa "Knauf" vai ekvivalenta ražojuma metāla karkasu | m² | 8 |
| **4** | **Vēdināšana** |  |  |
| 1 | Ventilācijas restes montāža | gb. | 3,00 |
| **5** | **Iekšējie elektrotehniskie darbi** |  |  |
| 1 | Rievu kalšana unaizdarīšana sienās | m | 4,20 |
| 2 | Elektrokabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža | m | 23,00 |
| 3 | Gofrētas PVC caurules D16 montāža | m | 12,00 |
| 4 | Dienas gaismas gaismekļa 4x18 W (Z/A), IP20 montāža. | gb. | 1,00 |
| 5 | 1p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 2,00 |
|  | **Telpas Nr.51 remonts** |  |  |
| **1** | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Tapešu noņemšana no sienām | m² | 91,65 |
| 2 | Esošo PVC grīdlīstu saudzīga demontāža | m | 34,40 |
| 3 | Logu bloka izjaukšana no grupas telpas puses | m2 | 7,60 |
| 4 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1,00 |
| 5 | Gaismas slēdžu demontāža | gb. | 4,00 |
| 6 | Rozetes demontāža | gb. | 2,00 |
| 7 | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | kpl. | 1,00 |
| **2.** | **Iekšējie apdares darbi** |  |  |
| 1 | Loga ailas aizsūšana ar rīgipša loksnēm pa "Knauf" vai ekvivalenta ražojuma metāla karkasu | m2 | 23,00 |
| 2 | Sienu virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" | m2 | 91,65 |
| 3 | Sienu virsmu izlīdzināšana, sagatavošana apdarei | m2 | 91,65 |
| 4 | Sienu virsmu izlīdzināšana ar nobeiguma špakteļmasu | m2 | 91,65 |
| 5 | Augstvērtīgs krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju). | m2 | 91,65 |
| 6 | Ailu sānu malu krāsošana ar nodilumizturīgu ūdens emulsijas krāsu | m2 | 12,20 |
| 7 | Grīdlīstes pielikšana | m | 34,40 |
| 8 | Alumīnija dekoratīvās noseglīstes montāža | m | 2,00 |
| 9 | Ailu apdare pēc durvju bloku nomaiņas | kpl. | 1,00 |
| **3.** | **Vēdināšana** |  |  |
| 1 | Ventilācijas restes montāža | gb. | 1,00 |
| **4.** | **Iekšējie elektrotehniskie darbi** |  |  |
| 1 | Recerkulārās baktericīdas lampas ar skaitītāju iegāde un uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 2 | El. rozetes montāža (z/a), IP20 | gb. | 2 |
| 3 | 1p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 3,00 |
| 4 | 2p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 1,00 |
| **5.** | **Dažādi darbi** |  |  |
| 1 | Pasākumi telpas pasargāšanai no celtniecības putekļiem | m2 | 66,30 |
| 2. | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | kpl. | 1,00 |

**Piezīmes:**

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvizstrādājumu un

palīgrīku nogādi, būvgružu utilizāciju.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājumsatbilstošiMK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Sastādīja:** Daugavpils pilsētas 4.speciālās PII vadītāja J.Jankovska