**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.**  **p.**  **k.** | **Preces**  **nosaukums** | **Preces apraksts** | **Skaits** | **Attēls** | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plītsЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas.  2 nerūsējošā tērauda paplātes (530x475x30) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda.  Izmēri: 1475x897x860 mm  Elektriskā jauda: 22.6 kW  Sildvirsmu skaits: 6 gab.  Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mm  Vienas sildvirsmas jauda: 4,8 kW  Kopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2.  Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°C  Sildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min.  Cepeškrāsns jauda: 4.8 kW  Cepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C.  Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min.  CE sertifikāts | 1 | ElektriskÄ plÄ«ts ar standarta cepeÅ¡krÄsni Abat Ð­Ð-6ÐÐ¨ | 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16 |  |  |
|  | Ledusskapis bez saldētavas | * Izmēri 185x59,5x66,8cm * Tilpums 395 litri * Energoefektivitātes klase A+ * Krāsa balta * Atkausēšana -automātiska * Plauktu tips-rūdīts stikls * Trokšņa līmenis 39Db * Elektroenerģijas patēriņš-392kwh/gadā | 1 | 8c8c12efb57368de52b1fc014a6032996fb4f78cf750e3f15865d961bf4cae_ZpTBGsT.jpeg.1024x1024_q85_crop-scale.jpg | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Virtuves galds ar bīdāmām durvīm | * Izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304 * Garums 1,20m * Platums 0,60m * Augstums 0,90m * Regulējamas kājas-4gab,izgatavotas no nerūsējoša tērauda caurulēm * 2 bīdāmas durvis * Ar bortu aizmugurē 50mm * Iekšpusē 2 plaukti | 2 | NT_galds_ar_bidamam_durvim1-600x530.jpg | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Virtuves galds  ar plauktu un atvilktnēm | * Izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304 * Garums 1,00m * Platums 0,60m * Augstums 0,90m * Regulējamas kājas-4gab,izgatavotas no nerūsējoša tērauda caurulēm * Ar bortu aizmugurē 50mm * Viena galda apakšas puse brīva,otra sastāv no 4 atvilknēm | 1 | ner_terauds.png | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Elektriskā plītsЭП-4ЖШ-01 vai analoga | Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējoša tērauda,  pulverkrāsā krāsots metāla korpuss  Sildvirsmas izmēri,mm: 295 /417  Sildvirsmu skaits - 4  Spriegums ,V - 380 (trīs fazes)  2 cepešpannas + 1 reste no N/T ,mm: 530/470/30  Cepšanas platība, kv.m: 0,5  Kameras iekšējie izmēri,mm: 538/535/290  Jauda,kW : 16,8  Jauda (1 sildvirsma),kW – 3  Jauda (cepeškrāsns) kW – 4,8  Maks. t. (krāsns ) : 270 oC  Maks. t. (sildvirsma ) : 460 oC  Gabarītizmēri ,mm -1050 /897 /860  Svars,kg: 155  CE sertifikāts | 1 |  | 6. vidusskola, Komunālā iela 2 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs