|  |
| --- |
| **Darbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Teritorijas nožogojuma bojāto elementu atjaunošana**  **Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā** |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta nosaukums: | Teritorijas nožogojuma bojāto elementu atjaunošana  Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā |
| Objekta adrese: | Bauskas iela104A, Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz \_\_\_\_ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas *Euro* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tāme sastādīta 2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības izmaksas(Euro)** | **Summa (Euro)** |
| 1 |  | Žoga vairogu demontāža | gb | 7 |  |  |
| 2 |  | Nožogojuma betona stabu demontāža | gb | 6 |  |  |
| 3 |  | Žoga vairoga perimetra horizontalās daļas l= 2,5 m atjaunošana, izmantojot ∟ 45x45x5 tēraudu, apaļtēraudu d5 mm. Vertikālās metāla □ 20x30x2 mm stiprības ribas iestrāde. Ruļļveida cinkotā žoga sieta (analogs esošajam sietam) nostiprināšana atjaunotajā žoga perimetra konstrukcijā. Metāla konstrukciju taisnošana, metināšana, gruntēšana, krāsošana | gb | 7 |  |  |
| 4 |  | Nožogojuma metāla□70x70x3 mm stabu uzstādīšana, ieskaitot būvbedru rakšanu, stabu iebetonēšanu, gruntēšanu, krāsošanu. PVC noslēgvāciņu uzstādīšana virs stabiem. | gb | 7 |  |  |
| 5 |  | Atjaunoto žoga vairogu uzstādīšana. Stiprinajuma detaļas u.c. palīgmateriāli komplektā | gb | 7 |  |  |

**Piezīmes:**

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes

nodrošināšanai,lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija.

3. Būvdarbu izpildes un nodošanas gala termiņš- 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas

brīža.

4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš